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Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Жирятинского муниципального района
      1. Краткая характеристика источников теплоснабжения и тепловых сетей
На территории Жирятинского района функционирует 4 объекта теплоснабжения, которые обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы.
Все котельные газовые из них: 2-круглогодичные, подают централизованную горячую воду и отопление потребителям, 2 котельные —сезонные, осуществляют работу в отопительный период подают только тепловую энергию.
Общая протяженность тепловых сетей от котельных, находящихся в эксплуатации ГУП «Брянсккоммунэнерго» Выгоничского участка, расположенных на территории Жирятинского района составляет 4 км 871 м в 2-х трубном исчислении (из них 4,409км отопление, 0,462км ГВС).
Котельная № 1 с. Жирятино, ул.Больничная,6а: отопление 0,314 км, гвс 0,15 км.
Котельная № 3 с. Жирятино, ул.Сосновая,8: отопление 1,644 км, ГВС 0,312км.
Котельная № 4 с. Жирятино, ул.Мира,9а: отопление 1,682 км.
Котельная № 5 с. Старое Каплино, ул.Школьная,11 А: отопление 0,769 км.
Все объекты теплоснабжения находятся в государственной собственности Брянской области и в хозяйственном ведении ГУП «Брянскоммунэнерго».
2. Общие положения
		Настоящий Порядок регулирует действия по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Жирятинского района (далее — Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
		1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Жирятинского района (далее ресурсоснабжающие организации), управляющими (обслуживающими) организациями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных услуг).
		2. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Основными целями настоящего Порядка являются:
		- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства Жирятинского района Брянской области;
		- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Жирятинского района Брянской области;
		- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Жирятинского района Брянской области.
		4. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

		5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварийных ситуаций являются:
		- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
		- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;  обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;  обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
		6. В целях своевременного и оперативного реагирования на возникновение аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации, управляющие (обслуживающие) организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, обеспечивают наличие круглосуточно работающих диспетчерских и (или) аварийно-восстановительных служб (аварийно- диспетчерские службы), диспетчерских служб (далее — ДС).
Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, оборудования, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.
В организациях, штатным расписанием в которых не предусмотрены ДС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на руководителя организации либо лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.
		7. Взаимодействие с ДС в части приема и передачи сообщений по вопросам возникновения и ликвидации аварийных ситуаций осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Жирятинского района (далее — ЕДДС Жирятинского района).
		Сведения о телефонах ДС уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими (обслуживающими) организациями и ТСЖ в ЕДДС Жирятинского района. При поступлении в ЕДДС Жирятинского района сообщений (уведомлений, информации) от граждан о возникновении аварийных ситуаций на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях ЕДДС Жирятинского района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации организации, в ведении (обслуживании) которых находятся указанные сети.
		При поступлении в ЕДДС Жирятинского района сообщений (уведомлений, информации) от ДС организаций о возникновении аварийных ситуаций на сетях, находящихся в их ведении (обслуживании), ЕДДС Жирятинского района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации руководящий состав управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству местной администрации и соответствующего территориального органа местной администрации.
		В соответствии с указаниями руководящего состава управления по инфраструктурному развитию и муниципального хозяйства местной администрации ЕДДС Жирятинского района осуществляет общую координацию действий ДС по ликвидации аварийной ситуации.
3. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при ликвидации аварийных ситуаций
		1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация:
		а) принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;
		б) силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступает к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
		в) информирует о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу ее ликвидации:
· ЕДДС Жирятинского района;
· диспетчерам технических организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения; - ДС управляющих организаций и ТСЖ.
		г) по окончании ликвидации аварии, оповещает о времени подключения управляющие организации или ТСЖ, ЕДДС Жирятинского района.
		2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обеспечивают:
		- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа — осуществление взаимодействия со звонившим в ДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС либо технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено ДС в течение 10 минут после поступления;
		- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;  информирование о возникновении аварии телефонограммой о характере аварии, времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС Жирятинского района и соответствующего теплоснабжающую организацию;  оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг; информирование собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме, подавшего заявку о возникновении аварийной ситуации, о планируемых сроках ее исполнения.
		3. Информирование теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности.
		4. Информирование ЕДДС Жирятинского района и соответствующей теплоснабжающей организации о ликвидации аварии.
		5. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, эксплуатирующие коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют, в любое время суток своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
		6. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
		7. В случае возникновения аварийных ситуаций, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, решением заместителя главы администрации Жирятинского района создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Жирятинского района Брянской области под руководством заместителя главы администрации Жирятинского района.
		В случае если сложившаяся аварийная ситуация вызывает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации вопрос ликвидации аварийной ситуации выносится на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Жирятинского района Брянской области (далее — Комиссия по ЧС и ОПБ Жирятинского района Брянской области).



4. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных
(аварийно-диспетчерских) служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения
		1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС Жирятинского района.
		2. При поступлении в ДС ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС незамедлительно:
	        - направляет к месту аварии аварийную бригаду;
	       - информирует о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителя организации и оперативного дежурного       ЕДДС Жирятинского района;
		В информации должны содержаться следующие сведения:
· полное наименование и техническая характеристика объекта;
· наименование эксплуатирующей организации;
· место расположения объекта;
· дата и время аварии;
· характер и объем разрушений,
· сведения о пострадавших (если таковые имеются);
· обстоятельства, при которых произошла авария;
· время начала прекращения подачи энергоресурсов потребителям; перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов и объектов;
· принимает меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставляет ограждение и охрану, освещает место аварии) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
	    3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения, руководитель или ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:
· какие переключения в сетях необходимо произвести;
· как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
· какие абоненты, в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
· когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
· какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария, при необходимости обеспечивает доставку передвижного резервного источника электропитания в зависимости от мощности объекта собственными силами предприятия или по согласованию с энергоснабжающими организациями имеющееся у них РРШ в течение 1,5 часов, обеспечивая подключение по временной схеме аттестованным персоналом.
4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, ДС управляющих организаций и ТСЖ, попавшие в зону аварии, ЕДДС Жирятинского района.
        5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию (уведомлению) с управляющими организациями или ТСЖ по территориальной принадлежности.
        6. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей при возникновении аварийной ситуации принимается в соответствии с Порядком ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808.
	      7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих (обслуживающих) организаций и ТСЖ уведомлением и по согласованию с теплосетевыми организациями с целью обеспечения необходимого гидравлического режима.
	     8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи и ЕДДС Жирятинского района.
        9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую ДС ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.
		10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС Жирятинского района после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

5. Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий, инцидентов
	№ п/п
	Характер информации
	Организации
	Сроки предоставления информации
	Кому передается информация

	1.
	Оперативная информация об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения,
вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории
Жирятинского района
	По факту немедленно
	ЕДДС Жирятинского района тел.
8(48344)3-03-74

	2.
	Взаимное информирование об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения
вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие
коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории
Жирятинского района

	По факту немедленно
	ДС взаимодействующих организаций:
 МУП Жирятинское ЖКУ тел. 8(48344)              3-01-24
Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный РЭО с. Жирятино РЭСБР 8(48344)                  3-00-04
ГУП
«Брянсккоммун      энерго» ДС Выгоничского участка тел.                 8-919-190-63-04
НДС- (Брянск) «Брянсккоммунэнерго»
8(4832) 72-30-06
ООО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС Жирятинский участок
8(48344)3-04-49
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» с. Жирятино
8(48344)3-05-85


	3.
	Оперативная информация о ходе работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	 Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Жирятинского района
	Через каждые 2 часа
	ЕДДС Жирятинского района тел. 8(48344)3-03-74

	4. 
	Информация о завершении работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Жирятинского района
	По ликвидации аварийной
(чрезвычайной) ситуации
	ЕДДС Жирятинского района тел.
8(48344)3-03-74



6. План взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения

	№
	Вид аварии
	Диспетчер СП ООО
«БрянскЭлектро» тел.
3-04-49
_________
ПАО «Россети
Центра»
«Брянскэнерго» тел.
    3-05-85
	Диспетчер Выгоничского ПУ ГУП «Брянсккомму нэнерго»
 тел. 8-919-190-63-04
ЦДС- (Брянск) «Брянсккомму нэнерго» 8(4832)72-30-06
	    Диспетчер МУП
 тел. 3-01-24
	Диспетчера:
ООО «УК»
тел. 3-01-24


	1.
	Отключение электроснабжения на котельных
	Высылает аварийно-восстановительную бригаду. Действует согласно инструкции.
	При повреждении в котельной или на питающем кабеле высылает аварийно-восстановительн ую бригаду, согласовывает необходимость
РИП
	При повреждении на сетях водоснабжения или водоотведения высылает аварийно-восстановительную бригаду
	при повреждении на сетях УК высылает аварийно-восстановите льную бригаду

	2.
	Повреждение в котельной или по сетям теплоснабже ния
	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия
	Высылает аварийно-восстановительн ую бригаду.
	При нахождении в зоне аварии водопровода вызывает представителя от предприятия
	При
Повреждении на сетях УК высылает аварийно-восстановите льную бригаду

	3.
	Повреждение системы водоснабжения
	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает
представителя от предприятия
	При нахождении в зоне аварии сетей теплоснабжения вызывает
представителя от предприятия
	Высылает аварийно-восстановительную бригаду
	при
повреждении на сетях УК высылает аварийно-
восстановительную бригаду






Наиболее вероятные сценарии аварийных ситуаций

	Причина возникнов ения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реаги рования
	Действия персонала

	[bookmark: _Hlk220494141]Прекращен ие подачи электроэне ргии на источник тепловой энергии,
ЦТП
	Остановка работы источника тепловой энергии,
ЦТП
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	- сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону;
- принять меры по недопущению роста давления в котловых агрегатах и тепловой сети;
- при длительном отсутствии электроэнергии в период низких температур организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний;
- организовать работу по переходу на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
Время устранения аварии -1- 2,5 час.

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	- сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону;
- при длительном отсутствии водоснабжения в период низких температур организовать:
подвоз технической воды для подпитки системы отопления; 
-ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний;
Время устранения аварии — 4 часа.

	
	
	
	
	



	Прекращение подачи топлива в котел
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объе ктовы й
	При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии — 4 часа.

	Выход из строя сетевого
 (сетевых) насоса
	Ограничен ие
(остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.
- при длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих     компаний.	 
Время устранения аварии — 4 часа.


	
	
	
	
	

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничен ие
(остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объе ктовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.
При длительном отсутствии работы котла организовать
ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии — 12 часов.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Предельны й износ сетей, гидродина мические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних
отопительных систем
	Объе ктовый
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии — 12 часов.


	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по	 	 предотвращению размораживания силами персонала своей	 	 организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии — 6 часов.

	Внешнее воздействие
	Ограничен ие
(остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объе ктовый
	· Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.
· При длительном отсутствии работы котла организовать	ремонтные работы по предотвращению размораживания 	силами персонала своей организации и управляющей компании.
Время устранения аварии — 12 часов.


	При возникновении нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики

	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объе ктовый
	· Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону, а также дежурному ЕДДС района;
· Принять меры по недопущению роста давления в котловых агрегатах и тепловой сети;
- При длительном отсутствии электроэнергии в период низких температур организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
· Организовать работу по переходу на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
Время устранение аварии  -  12 час.


	При возникновении нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объе ктовый
	Выполнить переключение на резервный котел. 
При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.
При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
при длительном отсутствии водоснабжения в период низких температур организовать: подвоз технической воды для подпитки системы отопления.

Время устранения аварии — 12 часов.










	
	8. Укомплектованность поставщиков 2025 год


	№
	Наименование структурного подразделения
	Средства индивидуальной и коллективной защиты
	Обеспечение спецодеждой
	Инструмент и оснастка
	НТЛ оперативная документация
	Инструкции
	Схемы
	Средства пожаротушения

	1
	Выгоничский участок ГУП «Брянсккоммун
энерго»
	обеспечены
	обеспечены
	обеспечены
	в наличии
	имеются
	имеются
	укомлектованы

	2
	АО «Газпром газораспределение»
	обеспечены
	обеспечены
	обеспечены
	в наличии
	имеются
	имеются
	укомлектованы

	3
	ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго»
	обеспечены
	обеспечены
	обеспечены
	в наличии
	имеются
	имеются
	укомлектованы

	4
	СП ООО «Брянскэлектро»
	обеспечены
	обеспечены
	обеспечены
	в наличии
	имеются
	имеются
	укомлектованы

	5
	МУП 
	обеспечены
	обеспечены
	обеспечены
	в наличии
	имеются
	имеются
	укомлектованы

	6
	ООО УК
	обеспечены
	обеспечены
	обеспечены
	в наличии
	имеются
	имеются
	укомлектованы



	
9. Перечень передвижных резервных источников электроснабжения
	№
	Место хранения, точный адрес
	Модель РИП
	Тип РИП
	Вид топлива
	Собственник (название организации)
	Контактные телефоны

	1
	Выгоничский участок ГУП
«Брянсккоммунэнерго»
котельная, Старое Каплино, ул. Школьная, 11 а,
с. Жирятино, ул.Больничная,6 а, котельная,
с. Жирятино, ул. Мира, 9а, котельная,
с. Жирятино, ул. Сосновая, 8  котельная

	1. Генератор 
АД-60-Т400
2. Генератор АД-30-Т400
3. Генератор 
АД-50-Т400
4. Генератор 
АД-50-Т400

	передвижной

	дизтопливо

	Выгоничский участок ГУП
«Брянсккоммунэнерго»
	тел.8                     (4 8341)
   2-19-05

	2.
	МУП «Жирятинское ЖКУ», д. Комягино, ул. Полевая, 3

	Генератор
М6-2500
Вепрь
	передвижной
	бензин

	МУП
Жирятинское ЖКУ
	тел. 8(48344)      3-03-24

	3.
	Жирятинский РЭС,  ПАО Россети» «Брянскэнерго», с. Жирятино, ул. Новая, 21
	Генератор
АД-30 Т-400
650-1Е
	передвижной
	Дизтопливо
	ПАО «Россети
Центр»
«Брянскэнерго»
	тел. 8(48344)        3-05-86
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